**CAMBIOS EN LOS PCBs**

**Nuevas aperturas BOTTOM**

* R15, R20 🡪 SMD1206
* Q3 🡪 SOT23

**Añadidos fiduciles en ROMBO**

3 en total en la parte inferior (no tenía antes)

**Cara TOP**

No hay cambios en cara TOP

A green circuit board with yellow and red dots

Description automatically generated

**Nuevas aperturas**

* D1 en cara BOTTOM 🡪 se abre un poco el landing de uno de los pads para que entre mejor el nuevo diodo que habéis encontrado para sustituir al anterior.

**Añadidos fiduciles en ROMBO**

2+2 en total en la parte superior e inferior (no tenía antes)

A green circuit board with yellow and white symbols

Description automatically generated